**Załącznik nr 2.5 do SIWZ**

**OPIS TECHNICZNY**

**CZĘŚĆ nr 5**

**Kamera termowizyjna– 1 sztuka**

|  |  |
| --- | --- |
| **Należy podać oferowany model i nazwę producenta** |  |

**Wykonawca wypełnia kolumnę „Oferta wykonawcy” podając parametry techniczne oferowanego sprzętu, [****tj. poprzez wskazanie konkretnego parametru albo potwierdzenie opisu minimalnych wymagań określonych (wymienionych, wyszczególnionych) w formularzu - „Opis techniczny”], poprzez sformułowanie słowne np. „tak”, „spełnia” albo wskazanie konkretnego parametru.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Wymagania zamawiającego** | **Oferta wykonawcy** |
|  | * zabezpieczona przed działaniem wody i kurzu – zgodnie z IP67
 |  |
|  | * odporna na uderzenia i wstrząsy
 |  |
|  | * odporna na chwilowe działanie płomieni i temperatury pow. 1000oC
 |  |
|  | * *p*rzekątna wyświetlacza min. 4”
 |  |
|  | * format obrazu 16x9
 |  |
|  | * wysoka rozdzielczość termiczna min. – 0,05˚C
 |  |
|  | * zakres spektralny min. – 7.5-14 *μm*
 |  |
|  | * waga kamery gotowej do pracy maks – 2 kg
* czas pracy min. 3 godz.
 |  |
|  | * wraz z kamerą należy dostarczyć przenośny min. 3,5” monitor udaroodporny do bezprzewodowego odbioru obrazu z kamery wyposażonej w transmiter
 |  |
|  | * wyposażona w zdejmowalny uchwyt
 |  |
|  | * wyposażona w nadajnik (może być zdejmowalny) do transmisji bezprzewodowej obrazu z kamery do przenośnego monitora
 |  |
|  | * w zestawie z kamerą:
	+ Dwa akumulatory
	+ Ładowarka stacjonarna
	+ Przewód zasilający do gniazda zapalniczki samochodowej
	+ Udaroodporna walizka transportowa
	+ Instrukcja obsługi w języku polskim
* możliwość alternatywnego zasilania bateriami alkalicznymi
 |  |
| 2. | * **okres gwarancji minimum 24 miesiące**
 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *data* | *Imię i nazwisko osób/osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy* | *podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy* |
|  |  |  |